1. Συσκευές ανίχνευσης (εγγραφής) ετικετών RFID
   1. RC522 RFID Reader/Writer (module for Arduino/Raspberry Pi)
   2. PN532 NFC RFID Module V3 Reader Writer
   3. Handheld RFID scanner
   4. UHF Passive USB desktop RFID reader writer
2. Τύποι RFID καρτών διαφορές και το αντίστοιχο λογισμικό
   1. Active RFID
      1. Έχει μπαταρία
      2. Μεταδίδει συνεχώς σήμα
      3. Μεγάλη απόσταση ανάγνωσης δεδομένων (150μ)
   2. Passive RFID
      1. Όχι εσωτερική πηγή ενέργειας (μπαταρία) παίρνουν ενέργεια από την συσκευή ανάγνωσης
      2. Μικρή απόσταση ανάγνωσης δεδομένων (15μ)
3. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά συστημάτων με RFID
4. Computer Vision System and characteristics
5. Face Recognition Algorithm
   1. Προσεγγίσεις – Χαρακτηριστικά – Επίπεδα επιτυχίας
6. User friendly UI